|  |  |
| --- | --- |
| **工 程 量 清 单** |  |
| **细目号** | **细 目 名 称** | **单 位** | **综合单价****（元）** | **数量** | **金额（元）** | **备注** |
| **一** | **路基工程** |  |  |  | **23292.3** |  |
| 111 | 边坡整修清理 |  |  |  |  |  |
| 111-1 | 清理边坡冲沟、塌方 | m3 | 27.38  | 125 | 3422.50 |  |
| 111-3 | 砂袋防护与围堰 | m3 | 279.00  | 20 | 5580.00 |  |
| 113-3 | 人工挖淤泥（运20m） | m3 | 19.38  | 20 | 387.60 |  |
| 121 | 路缘石预制、运输、安装 | m3 | 1390.22 | 10 | 13902.2  |  |
| **二** | **路面工程** |  |  |  | **41443.00**  |  |
| 211 | 沥青路面裂缝处理 |  |  |  |  |  |
| 211-1 | 压缝带处理沥青路面裂缝（宽6cm，厚3mm） | m | 20.19 | 200 | 4038.00 |  |
| 211-2 | 烧油灌缝 | m |  3.40 | 300 | 1020.00 |  |
| 211-3 | 开槽灌缝（含压缝带） | m | 39.03 | 100 | 3903.00  |  |
| 212 | 沥青路面坑槽的维修（含清理） |  |  |  |  |  |
| 212-1 | 冷补料维修坑槽（0.1m2以下） | 个 | 26.82 | 50 | 1341.00 |  |
| 212-2 | 冷补料维修坑槽（0.1m2至0.5m2） | 个 | 69.20 | 50 | 3460.00 |  |
| 212-3 | 冷补料维修坑槽（0.5m2以上） | m3 | 2768.10 | 10 | 27681.00 |  |
| **三** | **沿线设施** |  |  |  | **82209.43** |  |
| 512-1 | C20混凝土基础（挖基、浇筑混凝土） | m3 | 790.83 | 20 | 15816.40 |  |
| 513 | 道口标柱 |  |  |  |  |  |
| 513-1 | φ89道口标柱 | 根 | 25.37 | 20 | 5074.00 |  |
| 523 | 交通标志牌 |  |  |  |  |  |
| 523-1 | 贴3M反光膜二级（如需高空作业车，台班另计） | m2 | 251.95 | 20 | 5039.00 |  |
| 523-3 | 交通标志牌版面(3mm厚铝合金板，采用3M反光膜二级) | m2 | 858.95 | 10 | 8589.50  |  |
| 523-4 | 标志立柱 | t | 10645.17 | 1 | 10645.17 |  |
| 523-5 | 基础钢筋 | t | 7990.53 | 1 | 7990.53 |  |
| 523-6 | C25混凝土基础 | m3 | 867.75 | 20 | 17355.00 |  |
| 524 | 低栏杆安装（φ50mm) | m | 130.73  | 2.5 | 326.83  |  |
| 526 | 路面标线 |  |  |  |  |  |
| 526-1 | 热熔型涂料路面标线（2.0mm厚） | m2 | 63.18 | 100 | 6318.00 |  |
| 526-2 | 热熔型涂料减速标线（10mm厚） | m | 50.55 | 100 | 5055.00 |  |
| **四** | **绿化工程** |  |  |  | **160787.75** |  |
| 611-1 | 铺台湾草皮 | m2 | 17.19 | 1000 | 17190.00 |  |
| 612-1 | 补种灌木 | 株 | 8.86 | 560 | 4961.60 | 不包含苗价 |
| 612-2 | 补种乔木 | 株 | 98.35 | 230 | 22620.50 | 不包含树价 |
| 613 | 支撑树木（含支撑木） | 株 | 23.07 | 500 | 11535.00 |  |
| 614 | 开挖施基肥 | 株 | 2.97 | 7077 | 21018.69 | 本工程乔木共2359株，修剪频率为每4月一次，即全年共3次 |
| 615 | 开挖施肥（塘泥7.5kg+花生麸0.5kg） | 株 | 24.00 | 500 | 12000.00 |  |
| 616-1 | 修剪乔木 | 株\*次 | 2.74 | 7077 | 19390.98 | 本工程乔木共2359株，修剪频率为每4月一次，即全年共3次 |
| 616-3 | 修剪草坪 | m2\*次 | 0.30 | 126720 | 38016.00 | 本工程全长为5.28km，中央分隔带宽2m，修剪频率为每1月一次，即全年共12次 |
| 617-1 | 乔木防治病害虫 | 株\*次 | 2.11 | 4718 | 9954.98 | 本工程乔木共2359株，杀虫频率为每6月一次，即全年共2次 |
| 620 | 杀蚁 | 处 | 82.00 | 50 | 4100.00 |  |
| **五** | **其他** |  |  |  | **874577.67** |  |
| 812 | 计日工人工 | 工日 | 149.88 | 50 | 7494.00 |  |
| 813-2 | 自卸汽车台班（6T） | 台班 | 665.39 | 20 | 13307.80 |  |
| 813-3 | 洒水车车辆台班 | 台班 | 1133.39 | 52 | 58936.28 | 洒水频率为每周一次，即全年52次 |
| 813-4 | 吊车台班（8T以内） | 台班 | 1202.19 | 5 | 6014.50 |  |
| 813-5 | 挖掘机台班（1T以内） | 台班 | 2034.93 | 5 | 10174.65 |  |
| 813-7 | 路面清扫车 | 台班 | 2171.02 | 20 | 43420.4 |  |
| 830 | 日常保洁 | 月 | 61269.17 | 12 | 735230.04 | 清扫车每周清扫2次;安排12个保沽员对该路机动车道、非机动车道及人行道的每天日常清扫1次 ,人工每日对该路以上部位清检垃圾、杂物；水车每月清洗1次 |
| **六** | **补种苗木** |  |  |  | **431579.95** |  |
| 840 | 补种银海枣 | 株 | 2441.73 | 30 | 73251.9 | 胸径:40cm |
| 841 | 补种大叶榄仁 | 株 | 1200.00 | 30 | 36000 | 胸径:15-16cm |
| 842 | 补种黄金熊猫 | 株 | 523.36 | 30 | 15700.8 | 胸径:8cm |
| 843 | 补种秋枫 | 株 | 1503.14 | 10 | 15031.4 | 胸径:16-18cm。 |
| 844 | 补种凤凰木 | 株 | 1725.69 | 10 | 17256.9 | 胸径:16-18cm |
| 845 | 补种仁面子 | 株 | 1670.00 | 50 | 83500 | 胸径:15-16cm |
| 846 | 补种霸王棕 | 株 | 3470.00 | 20 | 69400 | 地径:50~55cm |
| 847 | 补种大叶紫薇 | 株 | 1176.61 | 50 | 58830.5 | 胸径或干径:15-16cm |
| 848 | 补种紫穗狼尾草 | m2 | 100.00 | 150 | 15000 | 单位面积株数:25株/m2 苗高35-40cm，冠幅 35-40cm。 |
| 849 | 补种三色堇 | m2 | 121.50 | 10 | 1215 | 单位面积株数:81株/m2 苗高23-25cm，冠幅23-25cm。 |
| 850 | 补种凤仙花 | m2 | 201.26 | 30 | 6037.8 | 单位面积株数:81株/m2， 苗高23-25cm，冠幅 23-25cm。 |
| 851 | 补种粉花夹竹桃 | 株 | 220.84 | 30 | 6625.2 | 苗高120-150cm，冠幅120-150cm。  |
| 852 | 补种红鸡冠花 | m2 | 102.40 | 5 | 512 | 单位面积株数:64株/m2，苗高25-30cm，冠幅20-25cm。 |
| 853 | 补种黄花美人蕉 | m2 | 106.21 | 150 | 15931.5 | 单位面积株数:36株/m2 苗高40-45cm，冠幅25-30cm。 |
| 854 | 补种红继木 | m2 | 50.00 | 25 | 1250 | 单位面积株数:25株/m2 苗高51-60cm，冠幅 31-40cm。 |
| 855 | 补种黄金榕 | m2 | 89.28 | 60 | 5356.8 | 单位面积株数:36株/m2 苗高40-45cm，冠幅31-35cm。 |
| 856 | 补种朱蕉 | m2 | 90.00 | 60 | 5400 | 单位面积株数:36株/m2 苗高40-50cm，蓬径30-35cm。 |
| 857 | 补种紫娇花 | m2 | 154.81 | 30 | 4644.3 | 单位面积株数:64株/m2 苗高25-30cm，冠幅20-25cm。 |
| 858 | 补种孔雀草 | m2 | 127.17 | 5 | 635.85 | 单位面积株数:81株/m2 苗高23-25cm，冠幅 25-30cm。 |
| 合计 | **1613890.1** |  |